품 명 (모델명)	앵커디바이스＆랜야드 (MAMBA 1.0M)
참고그림
용도	◇ 구조, 구호, 재난 현장에서 사용할 수 있는 랜야드, 확보앵커로 사용 할수 있는장비
규 격 및 성 능	◇ 제 원 - 내피가 나일론 재질이 아닌 para-아리미드 섬유로 제작되어 내열성 및 내마모도, 및 충격 절단에 강하고 일반 구조현장 및 화재 현장 등에서 사용가능함. - 구조현장 확보 및 비상탈출 시에도 사용가능. - 무게가 가볍고 부드러워서 어떤 각도에서도 사용이 용이하고 휴대하기 간편하다. - 개인 확보, 리깅, 무거운 물건을 운반용으로도 사용가능. - 재 질 : → 외피 : PES/ 엘라스틴 보호 커버 → 내피 : para- 아라미드 섬유 코어 - 길 이 : 1M - 무 게 : 약130g - 형 태 : Round Sling - 인장강도 : 49KN - 인 증 : CE0511, EN 354:2010, EN 795B:2012
비고	◇ 계약 시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(한국 공식 대리점) 공급 증명서 제출. ◇ 납품 시 관련 공인인증서(CE) 제출