품 명 (모델명)	C.Q.B.벨트 (14P-806 C.Q.B.벨트)	제조사 (제조국)	레스큐프로 (한국)
참고그림
용 도	각종 재난사고 및 산악구조 활동 시에 적합하도록 국제규격에 안전벨트용으로 승인된 포지드스틸 재질의 버클과 삼각링 사용으로 대원이나 요구조자 등이 편하고 안전 한 구조활동을 할 수 있도록 개발된 벨트. 착탈시간 약 3초.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 착용형태: 허리형 - 웨빙슬링폭: 45mm - 웨빙슬링의 테이프 인장강도 : 약 2,700 kg - 포지드스틸 레펠링 (MS22020-2) - 포지드스틸 버클 (MS70114) - 무게 : 약 200 g - 특징 : 평상시 벨트로 착용하며 응급시 간단하게 안전벨트 대용이나 탈출용으로 사용하며 간단하게 옵션 장비들을 이용하여 하체형, 상체형, 전신형등의 응급벨트로 이용할수 있는 다용도 벨트.
비 고	◇ MS(미국 국방성 테스트) 인증 부품 ◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.