품명 (모델명)	통로 개척장비 셋 (14P-881)	제조사 (제조국)	레스큐프로 (한국)
참고그림
용도	◇ 구조대원이 구조용 엔트리 장비 셋 으로 편리하게 수납하여 출동하기 쉽고 장시간 구조 활동에도 편리하게 사용할 수 있는 장비.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 재 질 : 나이론 750D(듀폰코드라), 열처리 고강도 합금강(단조강). - 기 능 : 지렛대, 파괴기, 보조키파괴(2단분리형), 방화문 파괴, 갈퀴 및 좁은 공간에서의 출입문, 열쇠, 보조키 파괴, 차량문 파괴등의 목적으로 사용함. - 기 장 : 800mm ◇특 징 - 일체형 슬라이드해머. - 불연성 절연코팅 손잡이. - 기능별 2단 분리형 인서트 팁. ◇구 성 - 휴대용 배낭, 훌리건 툴 셋, 방폭 해머(3Kg), 철선 절단기
비고	◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출.