품 명 (모델명)	기능성 안전벨트 (조끼형 안전 벨트 14P-103)	제조사 (제조국)	레스큐프로 (한국)
참고그림
용 도	평상시 단체복의 기능성조끼로 착용하다 긴급상황 발생시 내장된 벨트를 착용하여 신속하게 대처할수 있는 개인보호 장비. 벨트착용시간 10초.
규 격 및 성 능	◇ 제원 및 특징 - 재질: 메쉬소재 원단, 나일론 테이프 - 하체형 벨트 웨빙폭: 45mm - 무게: 약 1.3kg - 색상: 검정색 - 인장강도: 웨빙슬링 약 2,700kg, 듀랄루민 견인 고리 약 25KN 이상 - 특징: 다양한 수납 및 신체보호가 가능한 기능성 구조용 조끼 긴급한 상황 시에 조끼 뒷부분의 벨크로 테이프를 열면 하네스로 사용 가능함 하네스 이용 시 신속한 탈착을 위하여 Quick-release leg loop 버클 시스템 사용 구조자의 작업 및 견인을 위하여 등쪽에 CE인증 D형 듀랄루민 고리 사용. 역레펠 가능.
비 고	◇ CE, UIAA, 인증 부품. ◇ 계약시 사후 관리(A/S)을 위한 제작사(공식 대리점) 공급 증명서 제출. ◇ 잠금카라비너는 별매품.